Kastenrinne Typ 606 für konstruktiven Holzschutz

Werkstoff Stahl feuerverzinkt

| **Leistungsbeschreibung Menge ME** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- |
|  | in EUR | in EUR |
| Inotec Fassadenrinne für Außenbekleidung aus Holz. Mit fassadenseitig tiefliegendem Schenkel und aufgeständerter Abdeckung zur optimalen Belüftung. Als gedeckte Kastenrinne mit durchgehender Rostauflage, Typ ino 606 KR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR – stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 1,5 mm mit verstärktem Einlaufrand t=4 mm. Fassadenseitige Rinnenseitenwand abgesenkt mit Kantung für das fassadenseitige Tropfblech. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück, inkl. aller Passlängen. Rinnenlängen über 2 m mit Steckverbindern, für schnelle und einfache Verlegung ohne Höhenversatz.Technische Daten:Rinnenbreite: .. mmRinnenhöhe: .. mmAbdeckung:* Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW 30/10 mm, begehbare Ausführung, Oberfläche glatt oder mit Gleitschutz, inkl. Arretierung.
* Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, aus Flachmaterial 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.
* Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, aus Flachmaterial 20/5 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, durchgehend mit Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen.Herstellernachweis: [www.inotec-edelstahl.de](http://www.inotec-edelstahl.de) |  |  |
| .. m |  |  |
| ***Zulagen:*** |  |  |
| Endstück/Stirnwand gesteckt oder werkseits verschweißt. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Gehrung beliebige Gradzahlen als Innen- oder Außenecke, werkseitig geschweißt, einschließlich Rostgehrung. |  |  |
|  .. Stück |  |  |
| Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt, Abgang wahlweise senkrecht oder waagerecht.*Alternativ:* Sinkkasten Größe ca. 455 x 95 x 270 mm (L x B x H) direkt unter der Rinne verschweißt, mit Schlammeimer und Ablaufstutzen DN 100, wahlweise senkrecht oder waagerecht.*Bei Bedarf:*Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100.*(Sinkkasten und Geruchsverschluss ab einer Rinnenbreite von ca. 130 mm möglich.)* |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Einseitige Perforation des Rinnenkörpers zur Versickerung des anfallenden Wassers. |  |  |
| .. m |  |  |

 *(Nichtzutreffendes bitte streichen)*