Sauberlaufrost für Eingangsbereiche Typ 690, mit Einbauwanne

| **Leistungsbeschreibung Menge ME** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- |
|  | in EUR | in EUR |
| Sauberlaufrost Typ ino 690 SLR-ZN aus Stahl S235JR - stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Einbauwanne mit allseitig durchgehender Rostauflage und evtl. Querverstrebungen, Materialstärke 2 oder 3 mm je nach Größe und Belastung. Wanne ohne Gefälle, in Baulängen bis 2 m an einem Stück, bei Übergrößen mehrteilig. Ablauf über eingeschweißtem Stutzen oder wahlweise Perforation zur Versickerung möglich.  Technische Daten:  Wannenbreite: .. mm  Wannentiefe (Gehrichtung): .. mm  Wannenhöhe: .. mm  Abdeckung:   * Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW 30/10 mm, Oberfläche mit Gleitschutz, inkl. Arretierung. * Maschenrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, MW 22/22 mm, Oberfläche mit Gleitschutz, inkl. Arretierung. * Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461 ohne Randeinfassung, Stäbe 25/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, Oberfläche rutschhemmend, inkl. Arretierung. * Längsstabrost Stahl stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461 ohne Randeinfassung, Stäbe 25/5 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, Oberfläche rutschhemmend, inkl. Arretierung.   Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen.  Herstellernachweis: [www.inotec-edelstahl.de](http://www.inotec-edelstahl.de) |  |  |
| .. Stück |  |  |
| ***Zulagen:*** |  |  |
| Ablaufstutzen DN 100, werkseitig eingeschweißt mit Schmutzfang, Abgang senkrecht.  *Bei Bedarf:*  Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten Ablaufstutzen DN 100. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Einseitige Perforation der Wanne zur Versickerung des anfallenden Wassers. |  |  |
| .. m |  |  |
| Anpassung der Sauberlaufrostanlage an geometrische Formen im Eingangsbereich,  z. B. radial oder trapezförmig. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Übergangsstücke an angrenzende Fassadenrinnen. |  |  |
| .. Stück |  |  |

*(Nichtzutreffendes bitte streichen)*