|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schlitzrinne Typ 660, Standard nach DIN EN ISO 1461 | Werkstoff Stahl feuerverzinkt | | | |
|  | |  |  |  |
| Leistungsbeschreibung | | Menge ME | EP | GP |
|  | | | in EUR | in EUR |
| Schlitzrinne kompakte Bauart, Typ ino 660 SR-ZN aus Werkstoff Stahl S235JR stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Belastungsklasse C 250, geprüft nach EN 1433, mit einer Schlitzbreite von 18 mm.  Baubreite 90 mm, Materialstärke 2 mm, mit verstärktem Einlaufrand  t=6 mm, mit tiefer liegenden Aussteifungsstegen. Rinne ohne Gefälle,  in Baulängen bis 2 m an einem Stück.  **Technische Daten**  Schlitzhöhe: 110 mm bis 10 cm Pflasterstärke  Gesamthöhe: 200 mm  Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen, bei Belastungsklasse befahrbar bis B125 auf einem 15 cm starken Betonbett mit mindestens 10 cm breiter Seitenstütze aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1 (bei Belastungsklasse C250 Betongüte C20/25 Betonbett und umlaufende Seitenstützen 15 bis 20 cm). **Herstellernachweis:** Inotec Artikel-Nr. 15800 ff. | | |  |  |
| **… m** | | |  |  |
| **Zulagen** | | |  |  |
| Steckverbinder pro 2 Meter Rinnenstück für die schnelle Montage ohne Höhenversatz. Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15804 | | |  |  |
| **... Stück** | | |  |  |
| Stirnwand für Rinnenanfang und –Ende liefern und montieren.  Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15808 | | |  |  |
| **... Stück** | | |  |  |
| Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ca. 200/228 x 210 mm, aus Werkstoff Stahl S235JR stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit Schlitzrinne einseitig bündig, Einlaufschlitz der Rinne durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige  Platten-/Pflasterbefüllung, einschließlich 2 Aushebehaken und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 100 senkrecht.  Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15810 + 445613 **Bei Bedarf:**  Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100.  Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 446091  **... Stück** | | |  |  |
|  | | |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)