|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktablauf rund Typ 720 | Werkstoff Edelstahl | | | |
|  | |  |  |  |
| Leistungsbeschreibung | | Menge ME | EP | GP |
|  | | | in EUR | in EUR |
| **Punktablauf aus Edelstahl** runder Einlaufrand, Durchmesser 305 mm, Werkstoff 1.4301, Bauhöhe: 350 mm, Abgang DN 100 waagerecht mit Edelstahl Schlammeimer, Abdeckung als Lochrost mit planer Oberfläche, schraubarretiert, Lochdurchmesser 8 mm, Belastung befahrbar  Klasse B 125, liefern, einbauen und an das Entwässerungsnetz anschließen. Herstellernachweis: Inotec Artikel-Nr. 15427 | | |  |  |
| **… Stück** | | |  |  |